

ELEX 7660: Lab 1

7-Segment LED Decoder

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nicholas Huttemann | 12/01/2019 | Set: T |

Table of Contents

[1 Modules 3](#_Toc535945861)

[1.1 Decode2 3](#_Toc535945862)

[1.2 Bcitid 3](#_Toc535945863)

[1.3 Decode7 4](#_Toc535945864)

[1.4 Schematic 4](#_Toc535945865)

[1.5 Compilation Report 5](#_Toc535945866)

Table of Figures

[Figure 1: Decode2 Waveform 3](#_Toc535945867)

[Figure 2: Bcitid Waveform 3](#_Toc535945868)

[Figure 3: Decode7 Waveform 4](file:///E:\School\Term%206\Digi\Lab1\Lab1_Prelab.docx#_Toc535945869)

[Figure 4: Circuit schematic created by Quartus 4](#_Toc535945870)

[Figure 5: Compilation Report 5](#_Toc535945871)

# Modules

## Decode2

// decode2.sv - ELEX 7660 – 2 to 4 decoder. Selects which digit of the 7-segment LED Display to enable.

// Nicholas Huttemann 2018-01-12

**module** decode2 **(** **input** **logic** **[**1**:**0**]** digit**,**

**output** **logic** **[**3**:**0**]** ct**);**

**always\_comb**

**case(**digit**)**

0 **:** ct **=** 4'b0001**;**

1 **:** ct **=** 4'b0010**;**

2 **:** ct **=** 4'b0100**;**

3 **:** ct **=** 4'b1000**;**

**endcase**

**endmodule**




Figure 1: Decode2 Waveform

## Bcitid

// bcitid.sv - ELEX 7660 - Module that selects and stores the last 4 digits of my student ID

// Nicholas Huttemann 2018-01-12

**module** bcitid **(** **input** **logic** **[**1**:**0**]** digit**,**

**output** **logic** **[**3**:**0**]** idnum**);**

**always\_comb**

**case(**digit**)**

3 **:** idnum **=** 0**;**

2 **:** idnum **=** 4**;**

1 **:** idnum **=** 3**;**

0 **:** idnum **=** 9**;**

**endcase**

**endmodule**




Figure 2: Bcitid Waveform

## Decode7

// decode7.sv - ELEX 7660 – Converts ‘num’, a decimal integer 0 – 9 (10 for DP), into an 8-bit vector ‘leds’ that will light up corresponding segments on a 7-segment LED.

// Nicholas Huttemann 2018-01-12

**module** decode7 **(** **input** **logic** **[**3**:**0**]** num**,**

**output** **logic** **[**7**:**0**]** leds**);**

**always\_comb**

**case(**num**)**

0 **:** leds **=** 8'b11000000**;**

1 **:** leds **=** 8'b11111001**;**

2 **:** leds **=** 8'b10100100**;**

3 **:** leds **=** 8'b10110000**;**

4 **:** leds **=** 8'b10011001**;**

5 **:** leds **=** 8'b10010010**;**

6 **:** leds **=** 8'b10000010**;**

7 **:** leds **=** 8'b11111000**;**

8 **:** leds **=** 8'b10000000**;**

9 **:** leds **=** 8'b10011000**;**

10**:** leds **=** 8'b01111111**;**

**endcase**

**endmodule**




Figure 3: Decode7 Waveform

## Schematic




Figure 4: Circuit schematic created by Quartus

## Compilation Report




Figure 5: Compilation Report